# 萌度接口文档

修改如下：

1.7 新增孩子信息，调整入参，新增入参maxtime, mintime, ismaxalarm, isminalarm, isnotice, 都是非必填项

1.9 查询孩子信息，调整出参，增加出参maxtime, mintime, ismaxalarm, isminalarm, isnotice, equipnum

1.10 修改孩子信息，调整入参，新增入参maxtime, mintime, ismaxalarm, isminalarm, isnotice, equipnum，如上都是非必填项，修改原入参nickname为非必填，sex, birthday, healthIssue为无默认值

1.12 注销设备，调整入参，将equipnum改为kidid，根据当前孩子来注销设备

1.16 查询温度趋势图，调整入参，将number改为kidiid，查询当前孩子的温度趋势

1.17 查询温度涉及的所有日期，调整入参，将number改为kidiid，查询当前孩子的温度趋势

1.20 查询孩子列表，调整出参，新增出参number, maxtime, mintime, ismaxalarm, isminalarm, isnotice, equipnum

1.22 新增温度记录，调整入参，将number改为equipnum

新增接口1.23 重新绑定设备和孩子信息，用来取代1.11 添加设备信息接口

删除接口1.11 添加设备信息，设备信息的修改移至1.10和1.23中

删除接口1.13 激活设备

删除接口 1.14 修改设备信息

删除接口1.15 根据设备编号查找设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URL | http://47.93.29.50:8001/API | | |
| 系统级参数 | 参数名 | 含义 | 参数值 |
| method | 调用接口名 | 参照各接口的接口名 |
| 应用级参数 | 参照各接口请求参数列表 | | |
| 返回码列表 | 返回码 | 返回码含义 | |
|  | success | 操作成功 | |
|  | error | 操作失败 | |
|  | 001 | 当前设备曾经被注销过，激活方可使用 | |
|  | 002 | 当前设备已经和孩子绑定，无需再次绑定，请刷新重试 | |
|  | 003 | 当前设备已经和其他孩子绑定，是否要绑定新的孩子？ | |
|  | 004 | 当前设备已经和其他孩子绑定，请联系管理员解决 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# 手机接口

数据交互采取json

**1.1 注册用户(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /user/registerAction | | |
| **接口名** | registerAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **identifier** | 验证账号 | 手机号 | 1 |
| **credential** | 验证凭证 | 密码 | 1 |
| **authCode** | 验证码 |  | 1 |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | tokenKey，当level为success时有值 | string |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": "2e0db82357",  "method": "/user/registerAction",  "code": "",  "msg": "注册成功"  } | | |

**1.2 登录用户(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /user/loginAction | | |
| **接口名** | loginAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **identifier** | 验证账号，openid | 手机号，三方openid | 1 |
| **credential** | 验证凭证 | 密码 | 当identityType为phone时必填，三方登录无需此字段 |
| **identityType** | 验证类型:phone,qq,weixin |  | 0，不传默认为phone |
| **tokenKey** | access\_token(三方使用qq/weixin) |  | 当identityType为qq或weixin时必填，phone登录无需此字段 |
| **expiresIn** | access\_token有效时间(三方使用，单位为秒) |  | 当identityType为qq或weixin时必填，phone登录无需此字段 |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | tokenKeyNew（新token），当level为success且identityType为phone时有值 | string |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": "2e0dc1ed76",  "method": "/user/loginAction",  "code": "",  "msg": "登录成功"  } | | |

**1.3 退出登录(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /user/logOutAction | | |
| **接口名** | logOutAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **identifier** | 验证账号，openid | 手机号，三方openid | 1 |
| **identityType** | 验证类型:phone,qq,weixin |  | 0，不传默认为phone |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/user/logOutAction",  "code": "",  "msg": "退出登录成功"  } | | |

**1.4 忘记密码(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /user/forgetPassAction | | |
| **接口名** | forgetPassAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **identifier** | 验证账号 | 手机号 | 1 |
| **credential** | 验证凭证 |  | 1 |
| **authCode** | 验证码 |  | 1 |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/user/forgetPassAction",  "code": "",  "msg": "设置密码成功"  } | | |

**1.5 修改密码(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /user/modifyPassAction | | |
| **接口名** | modifyPassAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | 验证token | token | 1 |
| **preCredential** | 原验证凭证 | 原密码 | 1 |
| **newCredential** | 新验证凭证 | 新密码 | 1 |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/user/modifyPassAction",  "code": "",  "msg": "修改密码成功"  } | | |

**1.6 发送验证码(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /auth/sendCodeAction | | |
| **接口名** | sendCodeAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **identifier** | 验证账号 | 手机号 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/auth/sendCodeAction",  "code": "",  "msg": "发送验证码成功"  } | | |

**【修改入参】1.7 新增孩子信息(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /kid/addKidAction | | |
| **接口名** | addKidAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **nickname** | 昵称 |  | 1 |
| **sex** | 性别(0:女1:男) |  | 0，不传默认1 |
| **birthday** | 生日 | String类型，yyyy-MM-dd形式 | 0，不传默认当前日期 |
| **headurl** | 头像url |  | 0 |
| **healthIssue** | 健康问题(0:没有1:有) |  | 0，不传默认0 |
| **maxtime** | 最高温度 |  | 0，不传默认37 |
| **mintime** | 最低温度 |  | 0，不传默认36 |
| **ismaxalarm** | 是否高温报警(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
| **isminalarm** | 是否低温报警(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
| **isnotice** | 是否接受提醒(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | kidid，当level为success时有值 | int |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": 2,  "method": "/kid/addKidAction",  "code": "",  "msg": "保存孩子信息成功"  } | | |

**1.8 上传孩子头像(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /kid/uploadKidImageAction | | |
| **接口名** | uploadKidImageAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **imageFile** | 头像文件 |  | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | 图片信息Map，当level为success时有值 | string |  |
|  | imageNewName | 新图片名称 | string |
|  | imagePath | 图片url前缀 | string |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "msg": "上传孩子头像成功",  "code": "",  "data": {  "imageNewName": "图片test11499599138558.gif",  "imagePath": "http://47.93.29.50:8001/pic/"  },  "method": "/kid/uploadKidImageAction",  "level": "success"  } | | |

**【修改返回值】1.9 查询孩子信息(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /kid/findKidAction | | |
| **接口名** | findKidAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **kidid** | 孩子id |  | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | Map，当level为success时有值 | Map |  |
|  | birthday | 生日，string,yyyy-MM-dd |  |
|  | sex | 性别(0:女1:男) |  |
|  | nickname | 昵称 |  |
|  | healthIssue | 健康问题(0:没有1:有) |  |
|  | headurl | 头像url |  |
|  | maxtime | 最高温度 |  |
|  | mintime | 最低温度 |  |
|  | ismaxalarm | 是否高温报警(0:否1:是) |  |
|  | isminalarm | 是否低温报警(0:否1:是) |  |
|  | isnotice | 是否接受提醒(0:否1:是) |  |
|  | equipnum | 设备编号 |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": {  "maxtime": 38.3,  "birthday": "2017-06-17",  "ismaxalarm": "1",  "sex": "1",  "isnotice": "1",  "nickname": "测试新孩子",  "equipnum": null,  "number": 4,  "isminalarm": "1",  "healthIssue": "0",  "headurl": "http://123.com",  "mintime": 35.2  },  "method": "/kid/findKidAction",  "code": "",  "msg": "查询孩子信息成功"  } | | |

**【修改入参】1.10 修改孩子信息(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /kid/updateKidAction | | |
| **接口名** | updateKidAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **kidid** | 孩子id |  | 1 |
| **nickname** | 昵称 |  | 0 |
| **sex** | 性别(0:女1:男) |  | 0 |
| **birthday** | 生日 | String类型，yyyy-MM-dd形式 | 0 |
| **headurl** | 头像url |  | 0 |
| **healthIssue** | 健康问题(0:没有1:有) |  | 0 |
| **maxtime** | 最高温度 |  | 0 |
| **mintime** | 最低温度 |  | 0 |
| **ismaxalarm** | 是否高温报警(0:否1:是) |  | 0 |
| **isminalarm** | 是否低温报警(0:否1:是) |  | 0 |
| **isnotice** | 是否接受提醒(0:否1:是) |  | 0 |
| **equipnum** | 设备编号 |  | 0 |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/kid/updateKidAction",  "code": "",  "msg": "修改孩子信息成功"  } | | |

**【删除此接口】1.11 添加设备信息(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /equipment/ addEquipmentAction | | |
| **接口名** | addEquipmentAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **kidid** | 孩子id |  | 1 |
| **number** | 设备编号 |  | 1 |
| **maxtime** | 最高温度 | string | 0，不传默认41 |
| **mintime** | 最低温度 | string | 0，不传默认37 |
| **ismaxalarm** | 是否高温报警(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
| **isminalarm** | 是否低温报警(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
| **isnotice** | 是否接受提醒(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码（001,002,003,004） | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/equipment/addEquipmentAction",  "code": "",  "msg": "设备添加成功，设备编号[testnum1]"  } | | |

**【修改入参】1.12 注销设备(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /equipment /deleteEquipmentAction | | |
| **接口名** | deleteEquipmentAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **kidid** | 孩子id |  | 1 |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/equipment/deleteEquipmentAction",  "code": "",  "msg": "设备注销成功"  } | | |

**【删除此接口】1.13 激活设备(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /equipment /activeEquipmentAction | | |
| **接口名** | activeEquipmentAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **number** | 设备编号 |  | 1 |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/equipment/activeEquipmentAction",  "code": "",  "msg": "设备激活成功"  } | | |

**【删除此接口】1.14 修改设备信息(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /equipment/ updateEquipmentAction | | |
| **接口名** | updateEquipmentAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **number** | 设备编号 |  | 1 |
| **maxtime** | 最高温度 | string | 0，不传默认41 |
| **mintime** | 最低温度 | string | 0，不传默认37 |
| **ismaxalarm** | 是否高温报警(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
| **isminalarm** | 是否低温报警(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
| **isnotice** | 是否接受提醒(0:否1:是) |  | 0，不传默认1 |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  |  |  |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/equipment/updateEquipmentAction",  "code": "",  "msg": "修改设备信息成功，设备编号[testnum]"  } | | |
|  |  | | |

**【删除此接口】1.15 根据设备编号查找设备(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /equipment/ findEquipmentAction | | |
| **接口名** | findEquipmentAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **number** | 设备编号 |  | 1 |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | 设备信息Map，当level为success时有值 | Map |  |
|  | id | 设备id | int |
|  | kidid | 孩子id | int |
|  | number | 设备编号 | string |
|  | maxtime | 最高温度 | double |
|  | mintime | 最低温度 | double |
|  | ismaxalarm | 是否高温报警(0:否1:是) | string |
|  | isminalarm | 是否低温报警(0:否1:是) | string |
|  | isnotice | 是否接受提醒(0:否1:是) | string |
|  | isactive | 是否有效(0:无效 1:有效) | string |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": {  "maxtime": 41,  "id": 4,  "ismaxalarm": "1",  "kidid": 1,  "isactive": "1",  "isnotice": "1",  "number": "testnum",  "isminalarm": "1",  "mintime": 38.6  },  "method": "/equipment/findEquipmentAction",  "code": "",  "msg": "查询设备信息成功，设备编号[testnum]"  } | | |

**【修改入参】1.16 查询温度趋势图(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /tempRecord/ findTempRecordChartAction | | |
| **接口名** | findTempRecordChartAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **kidid** | 孩子id |  | 1 |
| **date** | 查询日期 | yyyyMMdd格式，默认当前日期 |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | 信息Map，当level为success时有值 | Map |  |
|  | maxTemp | 最高温度 | Double |
|  | minTemp | 最低温度 | Double |
|  | tempRecordList | 温度记录list | List |
|  |  | recordTime | 记录时间 |
|  |  | temperature | 温度 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": {  "maxTemp": 37.5,  "tempRecordList": [  {  "recordTime": "2017-12-04 14:33:13",  "temperature": 36.5  },  {  "recordTime": "2017-12-04 14:34:37",  "temperature": 37.5  }  ],  "minTemp": 36.5  },  "method": "/tempRecord/findTempRecordChartAction",  "code": "",  "msg": "查询成功"  } | | |

**【修改入参】1.17 查询温度涉及的所有日期(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /tempRecord/ findTempRecordDateAction | | |
| **接口名** | findTempRecordDateAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **kidid** | 孩子id |  | 1 |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | 信息list，当level为success时有值，value为时间(string类型，yyyyMMdd) | List<String> |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": [  "20171204",  "20171205"  ],  "method": "/tempRecord/findTempRecordDateAction",  "code": "",  "msg": "查询成功"  } | | |

**1.18 查询贴士列表(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /tip/ findTipListAction | | |
| **接口名** | findTipListAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **tipType** | 贴士类型fever,food,cool |  | 0，不传默认fever |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | 信息List，当level为success时有值 | List<贴士信息Map> |  |
|  | id | 贴士id |  |
|  | title | 标题 |  |
|  | imageUrl | 目录图片url |  |
|  | number | 序号（按序号展示） |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": [  {  "id": 4,  "title": "降温1",  "imageUrl": "http://xxx.jpg",  "number": 1  }  ],  "method": "/tip/findTipListAction",  "code": "",  "msg": "查询贴士列表成功"  } | | |

**1.19 查询贴士内容(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /tip/ findTipContentAction | | |
| **接口名** | findTipContentAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **tipid** | 贴士id |  | 1 |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | 信息map，当level为success时有值 | Map |  |
|  | number | 设备id |  |
|  | imageUrl | 目录图片url |  |
|  | title | 标题 |  |
|  | content | 贴士内容（html格式） |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": {  "content": "测试内容1",  "title": "发烧1",  "imageUrl": "http://xxx.jpg",  "number": 1  },  "method": "/tip/findTipContentAction",  "code": "",  "msg": "查询贴士内容成功"  } | | |

**【修改返回值】1.20查询孩子列表(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /kid/ findKidListAction | | |
| **接口名** | findKidListAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | 信息list，当level为success时有值 | list |  |
|  | id | kidid |  |
|  | birthday | 生日，string,yyyy-MM-dd |  |
|  | sex | 性别(0:女1:男) |  |
|  | nickname | 昵称 |  |
|  | healthIssue | 健康问题(0:没有1:有) |  |
|  | headurl | 头像url |  |
|  | number | 顺序号 |  |
|  | maxtime | 最高温度 |  |
|  | mintime | 最低温度 |  |
|  | ismaxalarm | 是否高温报警(0:否1:是) |  |
|  | isminalarm | 是否低温报警(0:否1:是) |  |
|  | isnotice | 是否接受提醒(0:否1:是) |  |
|  | equipnum | 设备编号 |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": [  {  "maxtime": null,  "id": 1,  "birthday": "2016-06-17",  "ismaxalarm": null,  "sex": "1",  "isnotice": null,  "nickname": "测试孩子昵称2",  "equipnum": "testnum",  "number": 1,  "isminalarm": null,  "healthIssue": "1",  "headurl": "http://1234.com",  "mintime": null  },  {  "maxtime": 38.4,  "id": 17,  "birthday": "2016-06-16",  "ismaxalarm": "0",  "sex": "0",  "isnotice": "0",  "nickname": "测试新孩子2",  "equipnum": "testnum11",  "number": 4,  "isminalarm": "0",  "healthIssue": "1",  "headurl": "http://1234.com",  "mintime": 34.2  }  ],  "method": "/kid/findKidListAction",  "code": "",  "msg": "查询孩子列表"  } | | |

**1.21 注销孩子信息(未完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /kid/ deleteKidAction | | |
| **接口名** | deleteKidAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** |  | | |

**【修改入参】1.22 新增温度记录(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /tempRecord / addTempRecordAction | | |
| **接口名** | addTempRecordAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **equipnum** | 设备编号 |  | 1 |
| **kidid** | 孩子id |  | 1 |
| **records** | 温度记录 | 格式如下：list形式  [{"time":"yyyy-MM-dd HH:mm:ss","temp":"36.6"},{"time":"yyyy-MM-dd HH:mm:ss","temp":"37.6"}] |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/tempRecord/addTempRecordsAction",  "code": "",  "msg": "新增温度记录成功"  } | | |

**【新增接口】1.23 重新绑定设备和孩子信息(完成)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URL** | /equipment/ rebindEquipmentWithKidAction | | |
| **接口名** | rebindEquipmentWithKidAction | | |
| **请求参数** | 参数名 | 参数说明 | 是否必填 |
| **tokenKey** | tokenKey | 1.1注册用户和1.2登录用户返回用户的tokenKey | 1 |
| **kidid** | 孩子id |  | 1 |
| **equipnum** | 设备编号 |  | 1 |
|  |  |  |  |
| **返回参数** |  | | |
| **level** | 状态码 | success,error |  |
| **msg** | 返回信息 | string |  |
| **method** | 请求路径 | string |  |
| **code** | 错误码（001,002,004）状态码解释见顶部 | string |  |
| **data** | null |  |  |
|  |  |  |  |
| **返回格式** |  | | |
| **Json** | {  "level": "success",  "data": null,  "method": "/equipment/rebindEquipmentWithKidAction",  "code": "",  "msg": "重绑设备信息成功，设备编号[testnum22]"  } | | |